Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 29

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку трубы латунной для нужд ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"**

**(номер закупки – 29)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки
 | Поставка трубы латунной |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" |
| 1. Непосредственное описание товаров
 |  |
| № п\п | Наименование товара  | Описание товара  | Единица измерения | Колич. |
| 1 | Труба латунная 2100мм | Труба холоднокатаная или тянутая (Д), круглая (КР), нормальной точности изготовления (Н), полутвердая (П).- наружный диаметр 16,00 мм, предельное отклонение -0,2 мм (величина, не требующая уточнения);- толщина стенки трубы 1,0 мм, предельное отклонение ±0,1 мм (величина не требующая уточнения);- длина трубы 2100,0 мм. Труба должна быть из латуни марки Л68 (труба ДКРНП 16х1,0х2100 Л68) Труба должна быть изготовлена по ГОСТ 21646-2003; Марка сплава Л68 – химический состав по ГОСТ 15527-2004 | кг | 101,81 |
| 2 | Труба латунная 3100мм | Труба холоднокатаная или тянутая (Д), круглая (КР), нормальной точности изготовления (Н), полутвердая (П).- наружный диаметр 16,00 мм, предельное отклонение -0,2 мм (величина, не требующая уточнения);- толщина стенки трубы 1,0 мм, предельное отклонение ±0,1 мм (величина не требующая уточнения);- длина трубы 3100,0 мм. Труба должна быть из латуни марки Л68 (труба ДКРНП 16х1,0х3100 Л68) Труба должна быть изготовлена по ГОСТ 21646-2003; Марка сплава Л68 – химический состав по ГОСТ 15527-2004 | кг | 313,10 |
| 3 | Труба латунная 4100мм | Труба холоднокатаная или тянутая (Д), круглая (КР), нормальной точности изготовления (Н), полутвердая (П).- наружный диаметр 16,00 мм, предельное отклонение -0,2 мм (величина, не требующая уточнения);- толщина стенки трубы 1,0 мм, предельное отклонение ±0,1 мм (величина не требующая уточнения);- длина трубы 4100,0 мм. Труба должна быть из латуни марки Л68 (труба ДКРНП 16х1,0х4100 Л68) Труба должна быть изготовлена по ГОСТ 21646-2003; Марка сплава Л68 – химический состав по ГОСТ 15527-2004 | кг | 414,10 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации
 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года. |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
 | Все трубы должны быть связаны в пучки массой не более 80 кг. Согласно ГОСТу 21646-2003. |
| 1. Требования к обслуживанию товара
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления)
 | Гарантийный срок должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. |
| 1. Требования к проведению гос. поверки средств измерений
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к качеству, безопасности
 | Товар должен соответствовать ГОСТ 21646-2003. На наружной и внутренней поверхностях металла труб не должно быть раковин, плен, расслоений, пригаров, окалины, пузырей, вздутий и трещин. На торцах труб не допускаются любые видимые невооруженным глазом расслоения, раковины и трещины. Товар должен соответствовать Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; техническим требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
 | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная, счет на оплату и  счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 1. Требования по сопутствующему монтажу
 | Не предъявляются |
| 1. Требования по техническому обучению персонала заказчика
 | Не предъявляются |
| 1. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг
 | Не предъявляются |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
 | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.Поставка Товара осуществляется единоразово, и должна быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. |