Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 29

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку трубы латунной для нужд ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"**

**(номер закупки – 29)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки | | | Поставка трубы латунной | | |
| 1. Заказчик: | | | ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | | |
| 1. Непосредственное описание товаров | | |  | | |
| № п\п | Наименование товара | Описание товара | | Единица измерения | Колич. |
| 1 | Труба латунная 2100мм | Труба холоднокатаная или тянутая (Д), круглая (КР), нормальной точности изготовления (Н), полутвердая (П).  - наружный диаметр 16,00 мм, предельное отклонение -0,2 мм (величина, не требующая уточнения);  - толщина стенки трубы 1,0 мм, предельное отклонение ±0,1 мм (величина не требующая уточнения);  - длина трубы 2100,0 мм.  Труба должна быть из латуни марки Л68 (труба ДКРНП 16х1,0х2100 Л68)  Труба должна быть изготовлена по ГОСТ 21646-2003;  Марка сплава Л68 – химический состав по ГОСТ 15527-2004 | | кг | 101,81 |
| 2 | Труба латунная 3100мм | Труба холоднокатаная или тянутая (Д), круглая (КР), нормальной точности изготовления (Н), полутвердая (П).  - наружный диаметр 16,00 мм, предельное отклонение -0,2 мм (величина, не требующая уточнения);  - толщина стенки трубы 1,0 мм, предельное отклонение ±0,1 мм (величина не требующая уточнения);  - длина трубы 3100,0 мм.  Труба должна быть из латуни марки Л68 (труба ДКРНП 16х1,0х3100 Л68)  Труба должна быть изготовлена по ГОСТ 21646-2003;  Марка сплава Л68 – химический состав по ГОСТ 15527-2004 | | кг | 313,10 |
| 3 | Труба латунная 4100мм | Труба холоднокатаная или тянутая (Д), круглая (КР), нормальной точности изготовления (Н), полутвердая (П).  - наружный диаметр 16,00 мм, предельное отклонение -0,2 мм (величина, не требующая уточнения);  - толщина стенки трубы 1,0 мм, предельное отклонение ±0,1 мм (величина не требующая уточнения);  - длина трубы 4100,0 мм.  Труба должна быть из латуни марки Л68 (труба ДКРНП 16х1,0х4100 Л68)  Труба должна быть изготовлена по ГОСТ 21646-2003;  Марка сплава Л68 – химический состав по ГОСТ 15527-2004 | | кг | 414,10 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | | | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года. | | |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком | | | Не предъявляется | | |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | | | Все трубы должны быть связаны в пучки массой не более 80 кг. Согласно ГОСТу 21646-2003. | | |
| 1. Требования к обслуживанию товара | | | Не предъявляется | | |
| 1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления) | | | Гарантийный срок должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. | | |
| 1. Требования к проведению гос. поверки средств измерений | | | Не предъявляется | | |
| 1. Требования к качеству, безопасности | | | Товар должен соответствовать ГОСТ 21646-2003. На наружной и внутренней поверхностях металла труб не должно быть раковин, плен, расслоений, пригаров, окалины, пузырей, вздутий и трещин. На торцах труб не допускаются любые видимые невооруженным глазом расслоения, раковины и трещины. Товар должен соответствовать Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; техническим требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». | | |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | | | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная, счет на оплату и  счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | | |
| 1. Требования по сопутствующему монтажу | | | Не предъявляются | | |
| 1. Требования по техническому обучению персонала заказчика | | | Не предъявляются | | |
| 1. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг | | | Не предъявляются | | |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок | | | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.  Поставка Товара осуществляется единоразово, и должна быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.  При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.  В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. | | |